**GT-90 消泡剂**

 GT90为一种适用于全合成切削液改性醇类消泡剂，在水性体系中具有消泡性和脱气性，可消除微泡、具有长期的泡沫控制性、能够无缺陷地控制聚醚体系泡沫，起到让体系起泡低消泡快的作用。

**产品优点：**

1.抑泡长、能稳定和其它表面活性剂或聚醚共存

2.耐高温，不含硅，抗过滤和高速剪切性能，体系中稳定存在

3.无内在的微生物稳定问题，无水硬度影响

4.稳定的结构，几乎不受外在物理条件影响

5.和有机硅和矿物油消泡剂也有很好的相溶性

6.不含烷基酚乙氧基化合物(APE)，环保产品。

**典型数据**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **指标** |
| 外观 | 微黄色至淡黄色透明液体 |
| 气味 | 轻微溶剂气味 |
| 1%水溶液 PH | 10-11 |

**使用建议：**

建议添加量 0.1%-0.3%，视具体使用工况

**储存：**

干燥通风处，避免日晒雨淋

使用后及时封口，避免其他污染

**健康与安全**

避免长期或反复与皮肤接触，禁止饮用，远离儿童。请保护环境，包装及废液应交由有资质的单位集中处理，禁止倒入排水系统、水和土壤中。其他健康安全信息请参考该产品的安全数据说明书（MSDS）。